**ПАМЯТКА**

**по безопасной эксплуатации газового оборудования**

**1. Лица, использующие бытовые газовые приборы, ОБЯЗАНЫ:**

1.1. Допускать представителей исполнителя при предъявлении удостоверения для технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

1.2. При проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования представителями исполнителя получать от них инструктаж о правилах пользования газом в быту под роспись.

1.3. Эксплуатировать и содержать в чистоте газовое оборудование. Следить за исправной работой газовых приборов, дымоходов, вентиляционных каналов, проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах до включения газовых приборов с отводом продуктов сгорания газов в дымоход. При работающем газоиспользующем оборудовании форточку (фрамугу) держать открытой.

1.4. По окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми приборами.

1.5. При неисправности газоиспользующего оборудования (выходе узлов, деталей из строя) вызывать исполнителя. Для гарантийного ремонта вызывать организацию, уполномоченную изготовителем, по номерам телефонов, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования.

1.6. При появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на опуске к приборам и на приборах, проветрить помещение и вызвать газовую аварийную службу по единому номеру телефона «112». До прибытия сотрудников аварийной службы не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электрооборудование и другие электрические приборы.

1.7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице необходимо:

– сообщить в газовую аварийную службу по номеру телефона «112» и принять меры по удалению людей из загазованной среды, не допускать включения и выключения электроосвещения, электроприборов и появления открытого огня и искры;

– до прибытия работников аварийной службы газораспределительной организации организовать проветривание помещения.

1.8. Для замены оборудования, гибких газопроводов и кранов вызывать исполнителя по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

1.9. Иметь в наличии руководство по эксплуатации газового оборудования, в том числе газоиспользующего оборудования.

1.10. Эксплуатировать газовое оборудование, в том числе газоиспользующее оборудование, в соответствии с руководством по эксплуатации этого оборудования.

1.11. Собственник (наниматель) несет ответственность за исправное состояние сети электроснабжения при установке электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в квартире.

1.12. Для повышения безопасности при эксплуатации газового оборудования рекомендуется установка систем контроля загазованности помещений.

**2. Лицам, пользующимся газоиспользующим оборудованием в многоквартирных жилых домах, запрещается:**

2.1. Проводить самовольно газификацию в доме, перестановку, замену и ремонт газоиспользующего оборудования, а также установку дополнительного оборудования (духовых шкафов и т. д.) без монтажа отдельного опуска газопровода с отключающим устройством.

2.2. Производить несанкционированную перепланировку помещений и устанавливать подвесные потолки в помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование.

2.3. Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

2.4. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых и вентиляционных систем (в т. ч. застраивать, закрывать мебелью дымоходы и вентиляционные каналы, устанавливать электровентиляторы, не предусмотренные проектом), в прокладку газопроводов.

2.5. Применять для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования несертифицированные материалы.

2.6. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику безопасности.

2.7. Допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования газовыми приборами.

2.8. Использовать газоиспользующее оборудование и помещение, где установлены газовые приборы, не по назначению.

2.9. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа и проверки тяги в вентиляционных каналах.

2.10. Хранить в помещениях с газоиспользующим оборудованием огнеопасные, ядовитые и взрывоопасные вещества.

2.11. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод и отключающие устройства должны быть доступны для осмотра и технического обслуживания